車機系統安裝

等待神華安裝好硬體

帳號: user

密碼: PxmarT

權限:administrator

*設定自動登入*

CMD命令列輸入”control userpasswords2”

不勾選 "必須輸入使用者名稱和密碼，才能使用這台電腦", 確定後輸入自動登入的 "使用者名稱" 和 "密碼"

網路設置

網路區段設定與RF相同

WIFI連線設定連到HD1N

HD1N:只能存取172.20.210.\*網路區域

安裝pcanywhere

安裝pcanywhere，只安裝被控端功能

被控端名稱命名規則：車機型號+堆高機序號

以觀音為例 被控端名稱：CV61R007=CV61+R007

被控端帳號：pos1 密碼：pos1

從別台電腦使用pcanywhere連線到車機電腦，測試連線是否正常

修改車機系統啟動選項

Msconfig將marbkg.exe取消勾選‧稍後再重新開機

安裝車機軟體

拷貝”CarSystem.zip”

並解壓縮至C:\CarSystem\

拷貝”車機自動更新程式.zip”

並解壓縮至C:\車機自動更新程式\

*設定windows工作排程*

控制台🡪排程工作

建立基本工作

名稱: AutoUpCarSys🡪下一步

觸發程序:登入時執行

動作:啟動程式

程式請指定: c:\車機自動更新程式\AutoUpCarSys.exe

完成之後開啟內容繼續編輯

一般頁面:打勾”以最高權限執行”

條件頁面:取消打勾”只有在電腦是使用AC電源時才啟動這個工作”

設定頁面:打勾”如果工作失敗，每隔以下時間重新啟動”

設定時間為”一分鐘”

重新啟動電腦

開機後直接進入車機系統

開機後有否跳出其他的錯誤視窗

開始使用車機系統

接操作說明